МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗОРКАЛЬЦЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОРКАЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 мая 2024 г.	№242
с. Зоркальцево

«Об источниках наружного противопожарного
водоснабжения для целей пожаротушения, 
расположенных в Зоркальцевском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Зоркальцевского сельского поселения, Администрация Зоркальцевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить Перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Зоркальцевского сельского поселения (приложение №1).
2.	Утвердить Правила учета и проверки источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Зоркальцевского сельского поселения (приложение №2).
3.	Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение» в сети Интернет. 
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения	В.Н.Лобыня

В дело № 01 - ____
___________ Т.В. Наконечная
«___» ______________ 2024г. 

Приложение №1 
к постановлению Администрации Зоркальцевского сельского поселения от 30.05.2024 №242

ПЕРЕЧЕНЬ
источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Зоркальцевского сельского поселения
№п/п	Населенный пункт	Вид источника пункта противопожарного водоснабжения	Адрес	Состояние источника ППВ	Примечание	
1.	с. Зоркальцево	Скважина (ПК)	ул.Трактовая 39в	Исправна	круглогодично	
		Скважина (ПК)	ул.Южная 13	Исправна	круглогодично	
		Водонапорная башня	ул.Южная 13	Исправна	в летний период	
		2 пожарных водоема (по 50 м3)	ул.Южная 13 
за зданием старых очистных	Исправна		
		Водонапорная башня 	ул.Трактовая 39	Исправна	в летний период	
		ПВ	пер.Майский 4	Исправна		
2.	д.Нелюбино	Станция второго подъема воды	ул. Рабочая 71в	Исправна	круглогодично	
		ПГ	ул.Рабочая 63	Исправна	круглогодично	
		ПГ	ул.Дорожная 1б	Исправна	круглогодично	
		ПГ	ул.Молодежная 6	Исправна	круглогодично	
		Водонапорная башня	ул.Дорожная 3б	Не исправна	Списание	
		Водонапорная башня (ПК)	ул.Майская 23	Исправна	в летний период	
		Скважина (ПК)	ул.Майская 23	Исправна	круглогодично	
3.	д. Поросино	ПК	ул.Школьная 2а Территория школы	Исправна	круглогодично	
		Водонапорная башня (ПК)	ул.Школьная14	исправна	в летний период	
		Водонапорная башня (ПК)	ул.Лесная 11	Исправна	в летний период	
		ПК	ул.Новая 6а	Исправна	круглогодично	
		Естественный водоем	ул.Колодникова 19		Площадка с твердым покрытием	
4.	д. Березкино	Водонапорная башня ПК	ул. Сибирская 44	Исправна	в летний период	
		Скважина (ПК)	ул. Сибирская 44	Исправна	круглогодично	
		Водонапорная башня ПК	пер.Озерный 2а	Исправна	в летний период	
		Скважина (ПК)	пер.Озерный 2а	Исправна	круглогодично	
		ПВ	ул.Сибирская 25 Территория школы	Исправна		
5.	д. Борики	ПК	ул. Центральная 18 Станция второго подъема воды	Исправна	круглогодично	
		ПГ	ул.Школьная 1 Территория школы	Исправна	круглогодично	
		ПГ	ул. Центральная 6	Исправна	круглогодично	
6.	д. 86 Квартал	Водонапорная башня (ПК)	ул.Центральная	Исправна	круглогодично	
		Скважина (ПК)	ул.Центральная 	Исправна	круглогодично	
		2 пожарных водоема (по 50 м3)	ул.Школьная	Исправны	напротив здания школы	
77.	д. Петрово	Водонапорная башня (ПК)	ул.Гагарина 41
Вдоль дороги водозабора	Исправна	в летний период	
		Скважина (ПК)	ул.Гагарина 41	Исправна	круглогодично	
8	д. Кудринский участок	Водонапорная башня (ПК)	ул.Бодажкова 6а	Исправна	в летний период	
		Скважина (ПК)	ул.Бодажкова 6а	Исправна	круглогодично	
		Водонапорная башня	ул.Кооперативная 14 На территории фермы (совхоз)	Исправна	в летний период	
9	д. Коломино
д. Быково	Естественный водоем	р. Порос		между д.Коломино и д.Быково	
10.	д.Петровский Участок	Пожарный водоем (75 м3)	ул.Центральная 5	Исправна	на въезде в населенный пункт	
	мкр. «Пашино»
д.Петровский Участок	Пожарный водоем (25 м3)	ул.Магистральная 1а	Исправна		
		Пожарный водоем (25 м3)	ул.Магистральная 108	Исправна		
11.	п.Кайдаловка
мкр. «Серебряный Бор»	ПГ	ул.Центральная 16	Исправен	круглогодично	
		ПГ	ул.Озерная 34	Исправен	круглогодично	
		ПГ	ул.Озерная 10	исправен	круглогодично	

Приложение №2 
к постановлению Администрации Зоркальцевского сельского поселения от 30.05.2024 №242

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории
Зоркальцевского сельского поселения

1.Общие положения
 
1.1.	Настоящие Правила действуют на всей территории Зоркальцевского сельского поселения и обязательны для исполнения в любое время года организациями жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающими Зоркальцевское сельское поселение, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.
1.2.	К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения, а также водонапорные башни, расположенные на территории сельского поселения.
1.3.	Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт МУП «Норма» и Администрация Зоркальцевского сельского поселения.  
1.4.	Подразделения Государственной противопожарной службы имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.
 
2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1.	Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
-	качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
-	точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;
-	систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;
-	своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2.	Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.
2.3.	Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.
2.4.	Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.
 
3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1.	МУП «Норма», Администрация Зоркальцевского сельского поселения, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
3.2.	С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения, Администрация Зоркальцевского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.
3.3.	Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.
3.4.	При проверке пожарного гидранта проверяется:
-	наличие на видном месте указателя установленного образца;
-	возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
-	степень заполнения водой и возможность его заполнения;
-	герметичность задвижек (при наличии).
-	состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
-	работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
-	герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
-	работоспособность сливного устройства;
-	наличие крышки гидранта.
3.5.	При проверке пожарного водоема проверяется:
-	наличие на видном месте указателя установленного образца;
-	возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
-	степень заполнения водой и возможность его пополнения;
-	наличие площадки перед водоемом для забора воды;
-	наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.6.	При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.